**附件1：评分规则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 评审子项  | 权重 |
| 技术部分（30分） | 技术参数响应 | 要求检测器电压工作在2000V时，进行相关测试，使用专用PPG调谐液，按照装机手册的检测方法进行测试，并提供WIFF格式文件用于佐证，WIFF文件中仪器序列号须与最终供货仪器序列号相同。1、检测指标低于出厂指标50%以上的，得10分2、检测指标近似等于（±20%范围之内的）出厂指标，得15分3、检测指标高于出厂指标，Q1正负离子模式下检测指标为出厂指标2倍的，且Q3正负离子模式下近似等于出厂指标1倍左右（±20%范围之内的）的，得25分4、检测指标高于出厂指标，Q1正负离子模式下检测指标为出厂指标2倍及以上的，且Q3正负离子模式下为出厂指标1.5倍及以上的，得30分 | 30分 |
| 服务部分（30分） | 安装指导、调试及验收方案 | 1、提供完善安装、调试及验收方案，承诺提供较充分技术资料，提供应用技术指导方案，得10-6分。2、只提供安装、调试及验收方案，并能够提供对技术应培训，得5-2分。3、只提供安装指导、调试及验收方案，得1-0分。 | 10分 |
| 售后服务机构的设置 | 1、在天津地区设置有售后服务机构，并具有相应专业资质的人员组成的技术服务小组，或承诺24小时内维护响应到位的供应商，得10-6分。2、在响应需在24小时以上地区设置联营售后服务机构，并具有相应专业资质的人员组成的技术服务小组，得5-2分。3、售后维修人员资质及从业经验对比最弱的为1-0分。 | 10分 |
| 维修保修 | 1、满足2年免费维保期，并且有详细、科学、合理可行的售后服务方案的，得10-6分。2、满足2年免费维保期，且有售后服务方案，但相对简单的，得5-2分。3、满足2年免费维保期，但无售后对应服务措施、方案的，得1-0分。 | 10分 |
| 价格部分（40分） | 以有效最低报价为基准价，其价格分为满分。其他报价分值统一按照下列公式计算：报价得分＝（基准价/报价）×40 | 40分 |
| 加分部分（7分） | 成新度 | 根据设备出厂年份、分子泵对应年限，综合评价得出评价分数（主看使用程度）：1. 设备与分子泵年限为2007-2008年加3分
2. 设备与分子泵年限为2004-2006年加2分
3. 设备与分子泵年限为2003年加1分
 | 3分 |
| 选配件 | 提供标配之外器件评价分数：* 电源适配器（1分）
* 机械泵油气分离装置（1分）
* 电脑系统为原装工作站（2分）
 | 4分 |